附件3

科左中旗政府专职消防员驾驶员驾驶技能考核表

| 考试项目 | 检测评判项 | 判定结果要求 | 参数设置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用要求 | 不按规定使用安全带 | 5 |  |
| 启动发动机时挡位未置于空挡（驻车挡） | 5 |  |
| 使用挡位与车速长时间不匹配，造成车辆发动机转速过高或过低 | 5 |  |
| 车辆在行驶中连续2次挂挡不进 | 5 |  |
| 车辆行驶中骑轧车道中心实线或者车道边缘实线 | 5 |  |
| 长时间骑轧车道分界线行驶 | 5 |  |
| 起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前，开转向灯少于3 s即转向 | 5 |  |
| 起步或行驶中挂错挡 | 5 |  |
| 因操作不当造成发动机熄火一次 | 10 |  |
| 上车准备 | 未逆时针绕车一周检查车辆外观及周围环境 | 5 |  |
|  | 车门未完全关闭起步 | 5 | 行驶距离大于1m时，车门未完全关闭 |
| 起步时，加速踏板控制不当，致使发动机转速过高或车辆发生闯动 | 5 | 根据考试车型设定（大于2500rpm） |
| 直线行驶 | 方向控制不稳，不能保持车辆直线运行 | 5 | 行驶100m内偏移量大于±30cm |
| 加减挡位操作 | 未按指令平稳加、减挡 | 5 | 在考试全程中，未采取一挡一离合方式，完成从起步挡到次高挡位的操作或越级加挡 |
| 车辆运行速度和挡位不匹配 | 5 | 根据考试车型设定各挡位与车速的匹配范围a，超出各挡位车速范围且持续时间大于2s |
| 靠边停车 | 考试员发出靠边停车指令后，未能在规定的距离内停车 | 5 | 未在规定路段区域内停车，或未在指令发出后150m以内停车 |
| 下车后不关闭车门 | 5 | 车门开启时间大于15 s |
| 停车后，未拉紧驻车制动器 | 5 | 以车门开启时刻为准 |
| 下车前不将发动机熄火 | 5 | 以车门开启时刻为准 |
| 驾驶技能考核满分100分，80分为合格。 |