附件1：

南昌分公司2025年度应急救援专业技能人才公开招聘岗位信息表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 | 数量 | 岗位主要职责 | 招录条件 |
| 1 | 挖掘机操作手  推土机操作手  装载机操作手  液压钻机操作手 | 17 | ①熟悉和掌握重型机械的构造、性能和操作方法，持有特殊工种操作证，遵守相关安全规程和规定； ②按照润滑规定加足润滑油料，确保机械部件的正常运行； ③在每班开始前，对机械进行检查，确保其安全可靠；  ④遵守操作规程，正确操作重机；  ⑤积极参与机械的维护和检修工作，确保机械的正常运行； ⑥做好机械设备的保管和保养工作，延长设备使用寿命； ⑦及时报告机械运行中出现的故障和问题，积极参与故障分析与处理。 | ①学历及工作经验要求：大专（含）以上学历，从事挖掘机、推土机、装载机、液压钻机操作工作满3年； ②年龄要求：年龄原则上不超过35周岁； ③证书要求：具有相应挖掘机、推土机、装载机、液压钻机特种作业操作证书，液压钻机操作手同时持有爆破员证书的优先； ④能力素质要求：具有过硬的思想政治素质，坚决贯彻执行党和国家路线方针政策；遵纪守法，品行端正，诚信廉洁，团结合作，认同中国安能的企业文化和价值观；良好的职业素养和沟通协调能力，事业心责任感强，具备良好的分析解决实际问题能力。  ⑤同等条件下优先录取：党员、退役军人、退出消防员；参与重大抢险处置、重大安保活动，且受到立功表彰奖励的；能接受艰苦边远地区工作的。 |
| 2 | 重机修理工 | 1 | ①严格遵守各项规章制度和安全操作规程，确保维修工作的安全进行，对维修现场进行安全管理，防止发生安全事故；  ②负责对挖掘机、装载机、推土机、自卸车、钻机等工程设备进行日常巡检，及时发现设备潜在问题，对出现故障的设备进行快速诊断和修复，保障设备的正常运行；  ③制定并执行设备的日常维护和保养计划，包括清洁、润滑、紧固等工作，确保设备处于良好的技术状态，延长设备使用寿命；  ④对设备的异常状况进行详细记录，如故障现象、维修过程等，并及时向上级汇报，为设备的维修和管理提供准确的数据支持；  ⑤负责工程机械配件的保管和更换，确保配件的合理使用和库存管理；  ⑥完成领导交办的其他任务。 | ①学历及工作经验要求：大专（含）以上学历，从事重机修理工作满3年； ②年龄要求：年龄原则上不超过35周岁； ③证书要求：具有相应重机修理工证书（含住建、人社），高级工及以上的优先； ④能力素质要求：具有过硬的思想政治素质，坚决贯彻执行党和国家路线方针政策；遵纪守法，品行端正，诚信廉洁，团结合作，认同中国安能的企业文化和价值观；良好的职业素养和沟通协调能力，事业心责任感强，具备良好的分析解决实际问题能力。  ⑤同等条件下优先录取：党员、退役军人、退出消防员；参与重大抢险处置、重大安保活动，且受到立功表彰奖励的；能接受艰苦边远地区工作的。 |
| 3 | 测量员 | 1 | ①能够根据施工组织设计和施工进度安排，编制施工中队/分队施工测量计划；  ②熟悉测量规范、规则和仪器性能，熟练使用仪器设备及工具，遵守操作规程及各项管理制度，维护仪器的安全和整洁，按时做好仪器的自校和计量检定；  ③能够全面负责施工中队/分队的测量放线工作，熟悉现场、图纸及测量计算方法；  ④能够负责做好施工放样工作，对关键部位的放样，会实行一种方法测量、多种方法复核的观测程序，做好记录并报监理确认；  ⑤能够经常对测量标志进行检查复核，确保测量标志位置正确；  ⑥完成领导交办的其他任务。 | ①学历及工作经验要求：大专（含）以上学历，从事测量员工作满3年； ②年龄要求：年龄原则上不超过35周岁； ③证书要求：具有相应测量员证书（含住建、人社），高级工及以上的优先； ④能力素质要求：具有过硬的思想政治素质，坚决贯彻执行党和国家路线方针政策；遵纪守法，品行端正，诚信廉洁，团结合作，认同中国安能的企业文化和价值观；良好的职业素养和沟通协调能力，事业心责任感强，具备良好的分析解决实际问题能力。  ⑤同等条件下优先录取：党员、退役军人、退出消防员；参与重大抢险处置、重大安保活动，且受到立功表彰奖励的；能接受艰苦边远地区工作的。 |
| 4 | 自卸车驾驶员 | 2 | ①能够熟悉和掌握自卸车的构造、性能、操作方法和安全特性，严格遵守道路交通法规、场内安全规程及车辆操作规定；  ②能够按照车辆保养规定，在出车前、行驶中、收车后检查燃油、机油、冷却液、液压油、轮胎气压等，确保油液充足、符合标准，保障车辆正常运行；  ③负责在每班作业前对自卸车进行例行安全检查，重点检查制动系统、转向系统、灯光信号、轮胎、液压升降系统、后门锁闭装置等关键部位，确保车辆状态安全可靠后方可启动运行；  ④必须严格遵守安全驾驶操作规程，正确驾驶自卸车；在厂区、工地等特定区域按规定路线和速度行驶；在装卸料点及倾倒区域严格按照安全规程进行操作，确保卸载过程平稳、场地安全；  ⑤负责做好车辆的日常清洁、保养工作（如清洁车身、润滑铰接点等），并积极参与车辆的定期维护保养和检修工作，配合维修人员排除隐患，保障车辆处于良好技术状态；  ⑥负责妥善保管和保养所驾驶的自卸车，按要求停放至指定安全区域，采取必要防盗防损措施；严格执行保养计划，精心操作，减少非正常磨损，有效延长车辆使用寿命；  ⑦能够在运行中发现车辆故障、异常状况或安全隐患时，立即停车检查并按规定及时上报；积极参与故障原因分析，配合维修人员进行维修处理；在坡道、复杂路况等遇到紧急情况时，能采取正确应急措施。 | ①学历及工作经验要求：大专（含）以上学历，从事自卸车驾驶工作满3年（以实际驾驶相应车辆的时间为准）； ②年龄要求：年龄原则上不超过35周岁； ③证书要求：具有B2及以上等级的驾驶证，持A1A2证书的优先； ④能力素质要求：具有过硬的思想政治素质，坚决贯彻执行党和国家路线方针政策；遵纪守法，品行端正，诚信廉洁，团结合作，认同中国安能的企业文化和价值观；良好的职业素养和沟通协调能力，事业心责任感强，具备良好的分析解决实际问题能力。  ⑤同等条件下优先录取：党员、退役军人、退出消防员；参与重大抢险处置、重大安保活动，且受到立功表彰奖励的；能接受艰苦边远地区工作的。 |
| 5 | 爆破员 | 2 | ①能够根据爆破设计方案和施工进度要求，严格执行爆破作业指令，负责具体炮孔的装药、填塞、起爆网路连接等现场操作； ②熟悉《爆破安全规程》及相关法律法规，掌握爆破器材的性能、使用方法和安全操作规程，严格遵守各项安全管理制度，负责爆破器材的现场领取、使用、清退与临时保管，确保账物相符、使用安全； ③能够全面负责责任区域内（或指定爆破面）的爆破施工操作，熟悉现场环境、地质条件、爆破设计意图及安全要求； ④能够严格按照设计要求进行装药和网路敷设，对关键部位或复杂环境的爆破装药，会实行一人操作、一人复核（或交叉检查）的工作程序，做好装药、连线记录并配合安全员、监理人员的检查确认； ⑤能够负责爆破作业现场的安全警戒工作，检查并确保警戒范围内人员、设备撤离到位，按规定发出预警和起爆信号，爆破后按规定时间进入现场检查，确认无盲炮等安全隐患； ⑥能够负责爆破后效果检查，发现盲炮或其他异常情况立即报告并按规定程序处理；负责爆破作业后的现场清理； ⑦负责爆破器材的现场安全使用及防护，保持作业面整洁，维护相关工具设备； ⑧完成领导交办的其他任务。 | ①学历及工作经验要求：大专（含）以上学历，从事爆破员工作满3年； ②年龄要求：年龄原则上不超过35周岁； ③证书要求：具有相应爆破员三员证书（公安部门颁发），爆破工程师优先； ④能力素质要求：具有过硬的思想政治素质，坚决贯彻执行党和国家路线方针政策；遵纪守法，品行端正，诚信廉洁，团结合作，认同中国安能的企业文化和价值观；良好的职业素养和沟通协调能力，事业心责任感强，具备良好的分析解决实际问题能力。  ⑤同等条件下优先录取：党员、退役军人、退出消防员；参与重大抢险处置、重大安保活动，且受到立功表彰奖励的；能接受艰苦边远地区工作的。 |